Die Adapter sind nicht mehr verfügbar! Eine Neuauflage ist nicht geplant.

Achtung:

Da die aktuellen PC`s keine RS-232 Schnittstelle mehr besitzen, funktioniert der Programmier-Adapter nur mit einem zusätzlichen USB to RS-232 Adapter

Wie zum Beispiel: https://www.reichelt.de/de/de/usb-2-0-konverter-a-stecker-auf-rs-232-1-5-m-usb2-seriell-p58641.html?r=1

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass nicht alle diese USB-RS-232 Adapter funktionieren.
Die besten Erfahrungen wurden mit Adaptern gemacht, die einen "FDTI" Chipsatz besitzen. Adapter mit "Prolific" Chipsatz funktionieren bei mir nicht mehr.
Auch wurden die Treiber mehrmals geändert.

Zum Anschluss des Interface an einer Serielle Schnittstelle RS-232 wird ein 9 pol Sub-D Kabel mit 2 x Stecker und 1:1 Beschaltung benötigt.

Schaltplan für das Interface Bestückungsplan Platinenlayout.